**Технический райдер «BACKSTAGE Girls&Band»**

Выступление с живым составом (3 вокала, барабаны, контрабас, саксофон, клавиши)

Микшерный пульт не менее 20 каналов. Обработка Hall, Delay.

**Мониторы**

Три независимых мониторных линии. Первая мониторная линия — из 3 (минимум 2) мониторов - вокал, вторая - клавиши, саксофон, третья – барабаны, контрабас. Может быть пересмотрено для небольших площадок.

|  |  |
| --- | --- |
| **Инструмент**  | **Оборудование**  |
| Вокал  | 3 радио микрофона (либо шнуровые Shure Beta 58А). Предпочтительно SENNHEISER G2. Качественная голосовая обработка 3 микрофонные стойки-журавль (регулируемые, в исправном состоянии). |
| Барабаны  | ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТУдарная установка (либо аналогичная по параметром, не ниже классом)Yamaha Birch Custom/Maple Custom/tour CustomSonor Maple drums- Бас Барабан (бочка) 18'-22' - Том (альт) 10'-12' - Напольный том 14'-16' - Малый барабан 14’ клён/береза - Стойка под хай-хет - Стойка под малый барабан - Две прямые стойки и одна «журавль» под тарелки- Регулируемый по высоте стул для барабанщика- Все должно быть на ковре- Монитор для барабанщика, должен стоять справа от стула (или инейры, пульт должен быть слева от барабанов)- Пюпитр, слева от барабанщикаМикрофоны: Kick, snare top, snare bottom, rack Tom, floor Tom, OH L, OH R, HHКОМПЛЕКТ ДЛЯ МАЛЫХ ПЛОЩАДОКУдарная установка: Yamaha Birch Custom/Maple Custom/tour Custom, Sonor Maple drums- Бас Барабан (бочка) 18-20’- Том (альт) 10-12'- Напольный том 14-16'- Малый барабан 14’, предпочтительно клен - Стойка под хай-хет - Стойка под малый барабан - Прямая стойки и одна «журавль» под тарелки- Регулируемый по высоте стул для барабанщика- Все должно быть на ковре- Пюпитр слева от стула- Напольный монитор справа от стула (по необходимости, зависит от площадки) |
| Контрабас/бас-гитара | Басовый «комбик» (Ampeg, Trace Elliott, Marshall, Fender и т.д.). Для маленьких площадок возможно работать в линию. |
| Рояль | Стойка для клавиш |
| Саксофон  | Инструментальный микрофон на стойке, либо «прищепка» |
| Пюпитры | 4 пюпитра  |
| Коммутация | Комплект коммутации для подключения инструментов  |

**Бытовой райдер «BACKSTAGE Girlsband»**

1. Отдельная гримерка (на 7 человек), светлая, тёплая, с зеркалами, хорошим светом и розетками.
2. Рейл или вешалка для костюмов
3. Во время отстройки и перед выходом на сцену обеспечить группу следующим:
- чай/кофе
- сахар
- вода без газа, не холодная.
- холодные закуски из расчета на 3/7 человек
- салфетки
4. Горячее питание в случае нахождения на площадке более трех часов на 7 человек.
5. Парковочное место на парковке площадки либо компенсация стоимости городской парковки.